| **編號**  **No.** | **描述**  **Description** | **規格及要求**  **Specification and requirement** | **數量**  **Qty** | **單位**  **Unit** | **品牌型號**  **Brand and model no.** | **單價**  **Unit price (MOP)** | **合計**  **Total amount (MOP)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遙控浮球閥 配浮球閥 | * 規格：工作壓力16Bar，口徑50 mm，法蘭連接，長度200mm至 205mm； * **須提供品牌型號或產品目錄，連尺寸。** | 5 | 個 |  |  |  |
| 2 | 遙控浮球閥 配浮球閥 | * 規格：工作壓力16Bar，口徑65 mm，法蘭連接，長度212mm至 216mm； * **須提供品牌型號或產品目錄，連尺寸。** | 2 | 個 |  |  |  |
| 3 | 遙控浮球閥 配浮球閥 | * 規格：工作壓力16Bar，口徑80 mm，法蘭連接，長度235mm至 241mm； * **須提供品牌型號或產品目錄，連尺寸。** | 3 | 個 |  |  |  |
| 4 | 遙控浮球閥 配浮球閥 | * 規格：工作壓力16Bar，口徑100 mm，法蘭連接，長度290mm 至295mm； * **須提供品牌型號或產品目錄，連尺寸。** | 2 | 個 |  |  |  |
| 5 | 水泵機械密封 | * 須適用於品牌「上海申寶泵業有限公司」、型號「50SBW12-15\*2」之水泵。 | 5 | 個 |  |  |  |
| 6 | 白鋼水波 | * 尺寸：直徑5"。 | 30 | 個 |  |  |  |
| 7 | 緩衝座廁板 | * 尺寸：50 × 36.5 × 6.5 cm； * 參考品牌型號：“雨滴” 或同級。 | 50 | 塊 |  |  |  |
| 8 | 立式氣壓罐 內膽氣囊 | * 規格：直徑1000mm，採用食用級材料，氣罐容積1.32立方米， 壓力等級1.6Mpa，尺寸及款式參考附件； * 參考品牌型號：“廣西梧州盛鑫機械設備製造有限公司”或同級； * **如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。** | 3 | 個 |  |  |  |
| 9 | PVC-U水管 | * 規格：長4.5米，內徑15mm，壁厚度不少於1.5mm，  耐0 – 100度水溫，透明管。 | 30 | 條 |  |  |  |
| 10 | 無障礙廁所 趟門鎖 (左)  Disabled access sliding door lockset (Left Hand) | * 鎖芯功能：具失效安全出口(Fail-safe Egress)功能； * 表面處理及材質：Satin Chrome及SUS304不鏽鋼； * 適應門厚：34mm – 55mm； * 開鎖力度：不大於5 lbf 或22.2N； * 適用標準：符合《澳門特區無障礙通用設計建築指引》標準； * 尺寸及款式參考附件； * 參考品牌型號：“CAVITY SLIDERS” CL100 ADA LaviLock -   Left Hand 或同級； * **如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。** * Function: ‘fail safe’ Exit (Egress) Free； * Finishes: satin chrome and SUS304 stainless steel； * Door thickness：34mm – 55mm； * Lock-opening force：< 5 lbf or 22.2N； * Standard: “Architectural Standards for Universal and Barrier-Free Design Design at MSAR” ； * Size and design please refer to the attachment； * Reference brand and model: “CAVITY SLIDERS” CL100 ADA LaviLock - Left Hand or equivalent; * **If equivalent product is provided, bidders must provide brand and model, or product catalogue, or sample.** | 10 | 把  Piece |  |  |  |
| 11 | 無障礙廁所 趟門鎖 (右)  Disabled access sliding door lockset (Right Hand) | * 鎖芯功能：具失效安全出口(Fail-safe Egress)功能； * 表面處理及材質：Satin Chrome及SUS304不鏽鋼； * 適應門厚：34mm – 55mm； * 開鎖力度：不大於5 lbf 或22.2N； * 適用標準：符合《澳門特區無障礙通用設計建築指引》標準； * 尺寸及款式參考附件； * 參考品牌型號：“CAVITY SLIDERS” CL100 ADA LaviLock - Right Hand或同級； * **如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。** * Function: ‘fail safe’ Exit (Egress) Free； * Finishes: satin chrome and SUS304 stainless steel； * Door thickness：34mm – 55mm； * Lock-opening force：< 5 lbf or 22.2N； * Standard: “Architectural Standards for Universal and Barrier-Free Design Design at MSAR” ； * Size and design please refer to the attachment； * Reference brand and model: “CAVITY SLIDERS” CL100 ADA LaviLock - Right Hand or equivalent； * **If equivalent product is provided, bidders must provide brand and model, or product catalogue, or sample.** | 5 | 把  Piece |  |  |  |
| 12 | 門氣鼓 | * 規格：尺寸及款式參考附件，須具有原廠防偽標籤； * 參考品牌型號：“DORMA” ITS 96 EN 2-4 或同級； * **如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。** | 6 | 個 |  |  |  |
| 13 | 門地鼓 | * 規格：尺寸及款式參考附件二，須具有原廠防偽標籤； * 參考品牌型號：“DORMA” BTS 80 EN6 或同級； * **如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。** | 4 | 個 |  |  |  |
| 14 | 重型耐用 圓珠鎖 | * 鎖體構件材質：實芯鋼； * 鎖芯/鎖匙：採用六珠實心銅彈子鎖芯/ 3支鍍鎳黃銅鑰匙； * 表面處理及材質：沙鋼色(US32D)，斜舌、鎖扣板、把手及  把手蓋圈材質為SUS304不鏽鋼； * 適應門厚：35mm – 50mm； * 週期測試：開合壽命保障40萬次以上； * 適用標準：符合美國國家標準ANSI/BHMA A156.2 2003第2級； * 參考品牌型號：“YALE” CA5807或同級； * **如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本，及相關證書及報告。** | 20 | 把 |  |  |  |
| 15 | 鋁門窗有匙勾鎖 | * 規格：尺寸及款式參考附件； * 參考品牌型號：“力航” LG07 或同級； * **如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。** | 20 | 個 |  |  |  |
| 16 | 鋁門窗無匙勾鎖 | * 規格：尺寸及款式參考附件； * 參考品牌型號：“力航” LG12 或同級； * **如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。** | 30 | 個 |  |  |  |
| 17 | S304不鏽鋼 4桿形鋁窗鉸 | * 規格：10吋長，叠高16mm，連可調校的摩擦墊座，窗鉸為  22毫米闊方槽，所有不鏽鋼桿的厚度應為3毫米，  配直徑為5毫米的不鏽鋼盤頭螺絲及尼龍和不鏽鋼滑片， 鋁窗鉸可開啟角度為45度或90度，鋁窗鉸須具有  第三方5萬次重覆開關測試證書及須符合中國  QB/T3888-1999《鋁合金窗不鏽鋼滑撐》或同級標準； * 參考品牌型號：“力麒” 或同級； * **如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本，及相關證書及報告。** | 10 | 個 |  |  |  |
| 18 | 三節滾珠路軌 | * 規格：長度12”，滑軌寬度45mm，最大負重不少於45kg，  材質為冷軋鋼，材質厚度不少於1.2mm，帶阻尼緩衝； * 參考品牌型號：“凱威五金KAV” 或同級； * **如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。** | 100 | 對 |  |  |  |
| 19 | 座椅氣墊棒 | * 規格：等級四級（Class 4），外管顏色為黑色，升高後總長度  約350毫米，行程100毫米，氮氣純度99%，氣壓40kgf， 圓管直徑50毫米，縮管長度約25毫米，  管壁厚度>= 2毫米，通過BIFMA X5.1-2011及  DIN 4550-2004安全測試； * 參考品牌型號：“韓國三弘” SGB2-100-440xxxxxx 或同級； * **如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本， 及相關證書及報告。** | 100 | 個 |  |  |  |
| 20 | 劇院座椅寫字板金屬連接配件 | * 規格：金屬製，尺寸及款式參考附件； * **須提供產品目錄或實物樣本。** | 150 | 個 |  |  |  |
| 21 | 門閂防塵器 | * 規格：材質為拉絲不鏽鋼，尺寸及款式參考附件； * 參考品牌型號：“樂優家” 或同級； * **如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。** | 100 | 個 |  |  |  |
| 22 | 門閂防塵器 | * 規格：材質為拉絲不鏽鋼，尺寸及款式參考附件； * 參考品牌型號：“樂優家” 或同級； * **如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。** | 50 | 個 |  |  |  |
| 23 | 全身五點式 安全帶 | * 規格：胸部及背部皆有一個D型環，肩部及大腿部分安全帶可調節，符合EN361:2002標準； * 參考品牌型號：“KARAM” PN24 或同級； * **如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。** | 2 | 套 |  |  |  |
| 24 | 獨立救生繩 | * 救生繩規格：長度2米； * 連接扣規格：材質為合金鋼，開口直徑18mm，最小承受力23kN，符合標準EN 362:2004 Class T； * 參考品牌型號：“KARAM” PN204 或同級； * **如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。** | 2 | 條 |  |  |  |
| 25 | 防切割止滑 耐磨手套 | * 規格：優異耐磨性、舒適性與透氣性，可水洗重複使用，  符合EN388 4544標準； * 參考品牌型號：“3M” 或同級； * **如提供同級產品，須提供品牌型號或產品目錄或實物樣本。** | 8 | 對 |  |  |  |
| **總計Grand Total (MOP)** | | | | | |  | |

備註：


1. **總交付期合共：\_\_\_\_\_\_\_\_日曆日；**
2. **報價單有效期為：＿＿＿＿＿＿日曆日；**
3. **競投者須列明付款方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_＿＿＿＿\_\_\_\_；**
4. **被判給人須聲明提供最少\_\_\_\_\_\_\_\_年免費上門維修保養，包括零件及人工；**
5. 競投者於報價時須為每個項目註明提供相同或同級產品。如提供同級產品，須按該項目要求提供相應品牌型號、相片或產品目錄等資料供校方參考確認，**否則該項目之報價將不獲考慮；**
6. 有關項目之單價須包括送運至澳門大學指定地點之運費、進口所需的許可和相關文件的申請費用、清關費以及保險等一切相關費用；
7. 與電匯相關的銀行手續費均由判給者所承擔；
8. 或同級或以上。

Remarks:


1. Details such as **delivery date**, **warranty period**, **payment terms** and **validity of the quotation** should be specified on the quotation.
2. If equivalent product is provided, bidders must provide brand and model, or product catalogue, or sample. Otherwise, the quoted item **will not be considered.**
3. Quotation should include all charges including door-to-door delivery, permits and documentation necessary for the imports, custom clearance, and insurance and other related handling fees.
4. The bank fees related Telegraphic Transfer will be borne by the awardee.
5. Or equivalent or above

附件 – 參考圖片

項目1至項目4 (Item 1 to 4) 項目6 (Item 6)


項目7 (Item 7) 項目8 (Item 8)




項目9 (Item 9)




項目10及項目11 (Item 10 and item 11)



項目12 (Item 12)





項目13 (Item 13)



項目14 (Item 14)



項目15 (Item 15) 項目16 (Item 16)

項目17 (Item 17) 項目18 (Item 18)





項目19 (Item 19) 項目20 (Item 20)



項目21 (Item 21) 項目22 (Item 22)

36mm

36mm

外圈直徑25mm

4mm

外圈直徑25mm

4mm

項目23 (Item 23) 項目24 (Item 24)



項目25 (Item 25)

